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[bookmark: _GoBack]HOTĂRÂREA nr. 77/ 2022
[bookmark: _Hlk99548421][bookmark: _Hlk99547898][bookmark: _Hlk99971310][bookmark: _Hlk99548104]privind aprobarea depunerii proiectului “Eficientizarea termică clădiri publice în municipiul Lupeni - clădirea Remiză Pompieri” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,
apel de proiecte PNRR/ 2022/ C5/ 2/ B.2.1/ 1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice  


hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi

	Consiliul Local al Municipiului Lupeni;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 75/ 2022 precum și Referatul de aprobare nr. 12.146/ 18 aprilie 2022 al domnului Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni prin care propune aprobarea depunerii proiectului “Eficientizarea termică clădiri publice în municipiul Lupeni - clădirea Remiză Pompieri” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență; 
Văzând Raportul nr. 12.152/ 18 aprilie 2022 prezentat de Biroul Dezvoltare Locală, Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni;
Luând în considerare avizul Comisiei nr. 1 pentru Activităţi Economico – financiare, Agricultură, al Comisiei nr. 2 pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, al Comisiei nr. 3 pentru Învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte şi al Comisiei nr. 4 Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii;
[bookmark: _Hlk99628948]Având in vedere prevederile Anexei la Ordin nr. 441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/ C5/ 2/ B.2.1/ 1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) precum şi ale art. 166 alin. (2) lit. d)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E 

[bookmark: _Hlk58917871][bookmark: _Hlk99628754][bookmark: _Hlk99621953]	Art. 1 – Se aprobă depunerea proiectului “Eficientizarea termică clădiri publice în municipiul Lupeni - clădirea Remiză Pompieri” pentru obținerea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apel de proiecte PNRR/ 2022/ C5/ 2/ B.2.1/ 1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.  
[bookmark: _Hlk101162594]Art. 2 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă solicitată pentru proiectul “Eficientizarea termică clădiri publice în municipiul Lupeni - clădirea Remiză Pompieri”  în sumă de 958.622,97 lei fără TVA (calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghidul de finanțare astfel: aria desfășurată de 442,58 m 2  x 440 euro fără TVA + 25.000 euro x 0 stații de reîncărcare la cursul 1 euro = 4,9227).


Art. 3 – Se aprobă Descrierea sumară a investitiei propuse prin proiect și principalii indicatori asa cum reies din Expertiza tehnică și Raportul de audit energetic pentru obiectivul de investiție “Eficientizarea termică clădiri publice în municipiul Lupeni - clădirea Remiză Pompieri”, conform anexei la prezenta hotarare.
Art. 4 – Consiliul local al UAT Municipiul Lupeni îsi exprimă acordul cu privire la susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului “Eficientizarea termică clădiri publice în municipiul Lupeni - clădirea Remiză Pompieri” așa cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/ contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.
Art. 5 – Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6 – Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, Primarului Municipiului Lupeni, Biroului Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Serviciului Achiziții, Investiții, Lucrări, Patrimoniu și se aduce la cunoștință publică.

[bookmark: _Hlk99628245]Lupeni, 
		 18 aprilie 2022
              	 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   	                       CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR  GENERAL                           
                  Prof. ANCA ELENA CORDEA	                                        Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
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Anexa la Hotărârea nr. 77/ 2022


Descrierea sumară a investiției propuse prin proiect și principalii indicatori . 
“Eficientizarea termică clădiri publice în municipiul Lupeni - clădirea Remiză Pompieri” 




a) Descrierea sumară a investiției
Prin prezentul proiect “Eficientizarea termică clădiri publice în municipiul Lupeni - clădirea Remiză Pompieri” se propune reabilitarea clădirii date în folosință gratuită către ISU Hunedoara 
Conform documentațiilor tehnice ”Raport de expertiză tehnică” și Audit energetic” construcția se încadrează în CATEGORIA ”C” DE IMPORTANȚĂ conf. HGR 766/1997 – anexa 3 și CLASA III DE IMPORTANȚĂ conform P100-3/2019.

Descrierea sumară intervenției -  Categorii de lucrări.
Conform recomandărilor din expertiza tehnică și din auditul energetic pentru clădirea Remiză Pompieri, se conturează o serie de lucrări de bază care să îndeplinească cerințele și indicatorii de eficiență energetică din ghidul de finanțare:
Conform expertizei tehnice:
•	repararea elementelor degradate (afectate) de actiuni (uzura in timp, igrasia activă), astfel incât elementele să fie aduse cât mai aproape de starea lor inițială (înainte de producerea acestor acțiuni);
•	cămășuirea pereților exteriori, pe ambele fețe, cu o cămășuială de 6 cm grosime, din mortar M100 si plasă BST 500 cu diam. de 6 mm/100, pe longitudinal și pe vertical.
•	realizarea hidroizolației la soclu;
•	toate elementele din lemn ale șarpantei vor fi atent verificate și refăcute corespunzător prin înlocuirea elementelor cu secţiune prea mică, necorespunzătoare calitativ sau care prezintă degradări. Elementele degradate vor fi înlocuite cu altele noi, puse în operă identic cu cele pe care le înlocuiesc. Nodurile (intersecţiile componentelor şarpantei) slăbite vor fi consolidate cu piese metalice adecvate (scoabe, eclise de nod, cuie lungi, şuruburi, etc).  Refacerea capacităţii portante a unor componente structurale cu degradări reduse sau „punctuale” se va face prin consolidări locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la care acestea sunt solicitate. Inlocuirea invelitorii din tabla;
•	la subsol se va realiza curățarea zidăriei, se vor înlocui cărămizile lipsă sau desprinse, se vor închide rosturile dintre cărămizi cu mortar;
•	realizarea unui trotuar perimetral din beton, cu lațimea de minim 1m si panta de min 2% spre exteriorul clădirii, pentru asigurarea scurgerii apelor, cu rosturi etanșe;
•	realizarea etanșeizării între trotuarul perimetral și soclu;
•	anveloparea clădirii;
•	reparații la tencuieli și vopsitorii interioare;


Conform auditului energetic:
S1 - Soluția de reabilitare pentru pereți exteriori
Se propune sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste valoarea de 1.80 m2K/W prevazută prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, prin izolarea termică a pereților exteriori cu un strat de 15 cm de polistiren expandat (Cs min = 80kPa, Rt min = 120 kPa, λ=0.37, clasa de reacție la foc B-s2,d0). Se va realiza un brâu perimetral, pe toate laturile exterioare, între nivele, cu vata minerala bazaltica,15 cm, λ=0.036, Cs min = 30kPa, Rt min = 10kPa, clasa de reactie la foc A1, cu o lățime de 30 cm. Pe conturul tâmplăriei exterioare se vor termoizola glafurile şi solbancurile cu polistiren expandat 5 cm, λ=0.0352, Cs min = 120kPa, Rt min = 200kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0. Soclul și pereții spre sol se vor termoizola cu polistiren expandat 10 cm, λ=0.0352, Cs min = 120kPa, Rt min = 200kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0.
S2 - Solutia de reabilitare pentru tâmplărie exterioară
Actual tâmplăria este din PVC, cu geam dublu și are o rezistență termică mai mică decât rezistența termică minimă impusă. Soluția  implică schimbarea tâmplăriei existente, cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant cu rezistență minimă Rmin= 0.77 m2K/W. 
S3 - Solutia de reabilitare pentru placa peste ultimul nivel
Sporirea rezistentei termice a planșeului, peste ultimul nivel, peste valoarea  de 5,00 m2K/W prevazuta prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, se va realiza prin montarea, în pod, a unui strat termoizolant din  vata minerala bazaltica, λ=0.040, Cs min.=50 kPa, Rt min=10kPa, clasa de reactie la foc C/B-s2,d0 cu grosimea de 30 cm. 
S4 - Soluţia de reabilitare pentru pereti spre pod
Se propune sporirea rezistentei termice a peretilor de la mansardă, spre pod, peste valoarea de 1.80 m2K/W prevazuta prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, prin izolarea termica a acestora cu un strat de 15 cm de vata minerala bazaltica, λ=0.036, Cs min = 30kPa, Rt min = 10kPa, clasa de reactie la foc A1, montată în interiorul pereților din gips-carton.
S5 - Soluția de reabilitare pentru placa pe sol
Sporirea rezistenței termice a plăcii pe sol, din beton armat, peste valoarea  de 2,90 m2K/W prevazută prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, se va realiza prin montarea, la partea superioară a plăcii, a unui strat termoizolant de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm, λ=0.036, Cs min = 120kPa, Rt min = 250kPa, protajat la partea superioară cu șapă slab armată.
S6 - Soluții de reabilitare/modernizare energetică pentru instalații
Instalații încălzire
-	se va înlocui actuala instalație de încălzire; radiatorele propuse vor fi din aluminiu iar conductele din cupru; conductele îngropate se vor termoizola cu cochilii din vată minerală;
-	se va înlocui cazanul existent cu un cazan pe combustibil gazos, în condensație;
-	montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei de conducte de încălzire;
Instalații apă caldă de consum
-	se va înlocui actuala instalație de apă caldă de consum;
-	se va monta un sistem de panouri solare, pentru prepararea apei calde, care să acopere 50% din necesarul de energie;
-	prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul unui boiler cu 2 serpentine: o serpentină cu agent termic provenit de la centrala termică propusă și o serpentină cu agent termic de la panourile solare propuse;
-	se vor termoizola conductele de apă caldă de consum;
Instalații de iluminat
-	se va înlocui actuala instalație electrică de iluminat și corpurile de iluminat aferente, cu corpuri de iluminat tip LED, cu consum redus de energie;
-	se va realiza un sistem de panouri fotovoltaice, care să acopere 50% din necesarul de energie pentru iluminat;
-	se vor monta întrerupătoare automate, cu detectare de mișcare în casele de scări și holuri;
b) Indicatori tehnico economici:
Rezultate așteptate:
În baza Raportului de audit, se verifică încadrarea intervențiilor în condițiile prevăzute de ghidul specific pentru finanțare prin  Planul National de Redresare  și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice:
- Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri;
- Reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 mai mare de 30%.

Indicatori economici:
Luând în considerare:
Aria desfășurată totală: 442,58 mp
Nr. stații de încărcare: 0 buc
au rezultat:
[bookmark: _Hlk101161639][bookmark: _Hlk101161709]Valoare renovare energetică: 194.735,20 Euro (fără TVA), respectiv 958.622,97 lei (fără TVA)
Valoare stații de încărcare:0 Euro, respectiv 0 lei
Valoare totală proiect – valoare maximă eligibilă solicitată: 194.735,20 Euro (fără TVA), respectiv 958.622,97 lei (fără TVA), pentru un curs Euro: 1 euro= 4,9227 lei 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului a fost calculată în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, secțiunea 2.5, utilizând formula:
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată*cost unitar pentru lucrări de renovare moderată (440 Euro) + (cost stație încărcare rapidă (25000 Euro)* număr de stații).

c) Durata de implementare a obiectivului de investiții: 24 luni.


Lupeni, 
		 18 aprilie 2022
              	 


                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   	                       CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR  GENERAL                           
                  Prof. ANCA ELENA CORDEA	                                        Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
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