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                             JUDEŢUL HUNEDOARA
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                           AL MUNICIPIULUI LUPENI
	





HOTĂRÂREA nr.155/ 2022
[bookmark: _Hlk99548421][bookmark: _Hlk99547898][bookmark: _Hlk99973813][bookmark: _Hlk100748916][bookmark: _Hlk99971310][bookmark: _Hlk99548104]privind modificarea HCL nr.73/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea corpului vechi al Spitalulul Municipal Lupeni” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice  

hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi
	Consiliul Local al Municipiului Lupeni;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 153 precum și Referatul de aprobare nr.26.416/ 1 septembrie 2022 al domnului Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni prin care propune modificarea HCL nr.73/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea corpului vechi al Spitalulul Municipal Lupeni” depusă în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență; 
Văzând Raportul nr. 26.418/ 1 septembrie 2022 prezentat de Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni;
Luând în considerare avizul Comisiei nr. 1 pentru Activităţi Economico – financiare, Agricultură, al Comisiei nr. 2 pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, al Comisiei nr. 3 pentru Învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte şi al Comisiei nr. 4 Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii;
[bookmark: _Hlk112928680]Văzând solicitarea de clarificări nr.1116/26.08.2022 primită de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
[bookmark: _Hlk99628948]Având in vedere prevederile Anexei la Ordin nr. 441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) precum şi ale art. 166 alin. (2) lit. d)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E 


[bookmark: _Hlk58917871][bookmark: _Hlk99628754]	Art. I – Se aprobă modificarea art. 2 al HCL nr.73/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea corpului vechi al Spitalulul Municipal Lupeni” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, care, după modificare va avea următorul conținut:
[bookmark: _Hlk112929458]	„Art. 2 - Se aprobă valoarea maximă eligibilă solicitată pentru proiectul “Reabilitarea corpului vechi al Spitalulul Municipal Lupeni” în sumă de 8.624.964,22 lei ( fără TVA) valoare calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghidul de finanțare astfel: aria desfășurată de 3982 mp  x 440 euro fără TVA + 25.000 euro x 0 stații de reîncărcare la cursul 1 euro = 4,9227.
	Art.II Se aprobă modificarea art.3 după cum urmează „Se aprobă Descrierea sumară a investitiei propuse prin proiect și principalii indicatori asa cum reies din Expertiza tehnică și Raportul de audit energetic actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea corpului vechi al Spitalulul Municipal Lupeni”,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  
Art. III – Celelalte prevederi ale HCL nr. 73/2022 rămân neschimbate 
Art. IV - Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. V – Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, Primarului Municipiului Lupeni, Serviciului Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Serviciului Achiziții, Investiții, Lucrări, Patrimoniu și se aduce la cunoștință publică.

[bookmark: _Hlk99628245]Lupeni, 
		1 septembrie 2022
              	 
               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   	                     CONTRASEMNEAZĂ– SECRETAR  GENERAL                           
                  CORPADI SORIN ADRIAN	                                    Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
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Anexa la Hotărârea nr.155/ 2022
Descrierea sumară a investiției “Reabilitarea corpului vechi 
al Spitalulul Municipal Lupeni”

Prin investiția propusă în baza Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*) se urmărește creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie pentru încălzire între 30 - 60% (conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de  energie primară cuprinse între 30-60%) în comparație cu situația anterioară renovării și respectarea Comunicării Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

a) Descrierea sumară a investiției
[bookmark: _Hlk100815813]Prin prezentul proiect “Reabilitarea corpului vechi al Spitalulul Municipal Lupeni” se propune reabilitarea clădirii corpului vechi al Spitalulu Municipal Lupeni care să ducă la atingerea indicatorilor de eficiență energetică, coform ghidului de finanțare.
Pe terenul aferent obiectivului de investiție există mai multe corpuri de clădire așa cum sunt menționate în extrasul CF nr. 60799 nr. Cadastral 60799-C1, obiectul acestui proiect este  Blocul nr. 1 Spital  Vechi, cu regim de înălțime  S+P+3E, în suprafață construită de 982 mp, desfășurată de 3982 mp, utilă de 3142 mp.
b) Indicatori tehnico economici 
Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovare și la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 mai mare de 30%.
Indicatorii apelurilor de proiecte:
 reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) – 148,81
 reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2 an) – 222,24
 consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului
(kWh/m2 an) – 64,33
 arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2) – 3982 
 reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) – 38,160
 puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr) - 0
 persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice – 450 persoane
Valoare renovare energetică: 1.752.080 Euro, respectiv 8.624.964,22 lei (fără TVA)
Valoare stații de încărcare: 0 Euro
Valoare totală proiect – valoare maximă eligibilă solicitată: 1.752.080 Euro, respectiv 8.624.964,22 lei , pentru un curs Euro: 1 euro= 4,9227 lei
Valoarea maximă eligibilă a proiectului a fost calculată în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, secțiunea 2.5, utilizând formula:
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată*cost unitar pentru lucrări de renovare moderată (440 Euro) + (cost stație încărcare rapidă (25000 Euro)* număr de stații).
Durata de implementare a obiectivului de investiții: 24 luni.
c) Rezultate așteptate:
		
	REZULTATE
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire(kWh/mp an)
	246,43
	97,62

	Consumul de energie primară totală (kh/mp an)
	410,50
	188,26

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/mp an)
	410,50
	123,93

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an)
	0
	64,33

	Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/mp an)
	69,954
	31,794



d) Descrierea sumară a intervenției -  Categorii de lucrări
Pentru îndeplinirea cerințelor și indicatorii din ghidul de finanțare, se conturează o serie de lucrări de bază care să îndeplinească cerințele și indicatorii de eficiență energetică din ghidul de finanțare:
Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie, lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat, sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, lucrări pentru echiparea clădirii cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen), lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale.
Sinteza  pachetelor de masuri tehnice propuse pentru eficientizarea energetică:
Soluţia de reabilitare pentru pereti exteriori
Se propune sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 1.80 m2K/W prevazuta prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de 10 cm de polistiren expandat (Cs min = 80kPa, Rt min = 120 kPa, λ=0.37, clasa de reactie la foc B-s2,d0). Se va realiza un brâu perimetral, pe toate laturile exterioare, între nivele, cu vata minerala bazaltica,10 cm, λ=0.036, Cs min = 30kPa, Rt min = 10kPa, clasa de reactie la foc A1, cu o latime de 30 cm. Pe conturul tâmplăriei exterioare se vor termoizola glafurile şi solbancurile cu polistiren expandat 5 cm, λ=0.0352, Cs min = 120kPa, Rt min = 200kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0. Soclul și pereții spre sol se vor termoizola cu polistiren expandat 10 cm, λ=0.0352, Cs min = 120kPa, Rt min = 200kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0.
Solutii de reabilitare pentru tamplarie exterioara
Solutia  implica schimbarea tamplariei existente, cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant cu rezistenta minima Rmin= 0.77 m2K/W. Tâmplăria propusă va fi dotată cu grile  de ventilare mecanica. Aceste grile se deschid mai mult sau mai puţin în funcţie de necesitate.
Solutia de reabilitare pentru  placa peste ultimul nivel
Sporirea rezistentei termice a planșeului din beton armat, peste ultimul nivel – spre pod, peste valoarea  de 5,00 m2K/W prevazuta prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, se va realiza prin montarea, în pod, a unui strat termoizolant din  vata minerala bazaltica, λ=0.040, Cs min.=50 kPa, Rt min=10kPa, clasa de reactie la foc C/B-s2,d0 cu grosimea de 30 cm. 
Sporirea rezistenței termice a planșeului din beton armat – acoperiș terasă, peste ultimul nivel, peste valoarea  de 5,00 m2K/W prevăzută prin C107/2005, respectiv Ord. 2641/2017, se va realiza prin termo-hidroizolarea acesteia cu un strat termoizolant din polistiren expandat (Cs min = 120 kPa, Rt min = 200 kPa, λ=0.035, clasa de reactie la foc B-s2,d0), cu grosimea de 30 cm și membrane bituminoase aferente. 
Soluții de reabilitare/modernizare energetică pentru instalații
Instalații încalzire:
-	se va înlocui actuala instalație de încălzire; radiatoarele propuse vor fi din aluminiu iar conductele din cupru; conductele din subsolul tehnic și cele îngropate se vor termoizola cu cochilii din vată minerală;
-	se va înlocui cazanul existent cu un cazan pe combustibil gazos, în condensație;
-	montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei de conducte de încălzire;
Instalații apă caldă de consum:
-	se va înlocui actuala instalație de apă caldă de consum;
-	se va monta un sistem de panouri solare, pentru prepararea apei calde, care să acopere 50% din necesarul de energie;
-	prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul unui boiler cu 2 serpentine: o serpentină cu agent termic provenit de la centrala termică propusă și o serpentină cu agent termic de la panourile solare propuse;
-	se vor termoizola conductele de apă caldă de consum;
Instalații de iluminat:
-	se va înlocui actuala instalație electria de iluminat și corpurile de iluminat aferente, cu corpuri de iluminat tip LED, cu consum redus de energie;
-	se va realiza un sistem de panouri fotovoltaice, care să acopere 50% din necesarul de energie pentru iluminat;
-	se vor monta întrerupătoare automate, cu detectare de mișcare în casele de scări și holuri; 
Alte tipuri de lucrări:
· Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
· Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
· Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
·  Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale;

Lupeni, 
01 septembrie 2022

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   	                  CONTRASEMNEAZĂ– SECRETAR  GENERAL                           
                 CORPADI SORIN ADRIAN	                                Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
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